Как сделать переадресацию с внутренних на внутренние номера в freePBX 16?

1. **Applications – Follow Me**
2. Выбираем нужный номер и в правой части, там, где Enabled ставим: **YES**
3. Далее, нажимаем на сам номер и переходим к редактированию переадресации.

**Enable Follome – YES**

**Initial Ring Time** – 7 (сколько секунд будет звонить первый номер, прежде чем вызывать другие телефоны)

*То есть, это время, которое выделяется на попытку дозвона на основную цель, прежде чем перейти к  
следующему этапу.*

**Ring All** – начать обзванивать все номера, которые указаны в базе данных ниже.  
*Если там указаны, допустим 2 номера, система будет звонить сразу на оба.*

**Follow-Me Ring Time (max 60 sec) –** время в течение которого будет производиться попытка дозвона (максимум 1 минута).

*Здесь можно так и оставить.*

**Follow-Me List** – список телефонов на которые будет произведена переадресация в случае не дозвона.

Пример конфига.

